
**Załącznik nr 8 b**

**Zamówienie nr INW-P-Z/0008/2022**

**Zadanie III b) - dostawa mebli warsztatowych**

**1. Biurko warsztatowe o szerokości 2000 mm** Ilość: **1 szt**

*zdjęcie poglądowe*

Wymiary:

* szerokość 2000 mm,
* wysokość 760 mm,
* głębokość 750 mm (z ogranicznikiem 775 mm).

Konstrukcja wykonana ze spawanych profili stalowych 30 x 30 x 2 mm na regulatorach malowana farbami proszkowymi. Blat z ogranicznikiem przykręconym w tylnej części biurka o grubości 25 mm z płyty laminowanej popielatej wykończony taśmą PCV 2 mm.

Wyposażenie:

• **SZAFKA**   
-1 drzwi (szer. x wys.) 404 x 538 mm,  
-1 półka (szer. x gł.) 385 x 550 mm.

• **SZAFKA**   
-3 szuflady h60 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.) 360 x 45 x 470 mm,  
-3 szuflady h120 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.) 360 x 105 x 470 mm,

Szafka zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbami proszkowymi. Szuflady z pełnym wysuwem osadzone są na prowadnicach kulkowych o nośności 40 kg zamykane zamkiem centralnym. Drzwi na zawiasach chowanych zamykane zamkiem cylindrycznym.

Fronty w kolorze grafit RAL 7016 lub w kolorze zbliżonym (do uzgodnienia z Zamawiającym)  
Rama i korpus w kolorze niebieskim RAL 5015 lub w kolorze zbliżonym (do uzgodnienia z Zamawiającym)

Dopuszcza się możliwość wykonania biurka warsztatowego w jednym kolorze (do uzgodnienia z Zamawiającym)

**2. Biurko warsztatowe o szerokości 1550 mm** *zdjęcie poglądowe*

****Ilość: **1 szt.**

Wymiary:

* szerokość 1550 mm,
* wysokość 760 mm,
* głębokość 750 mm (z ogranicznikiem 775 mm).

Konstrukcja wykonana ze spawanych profili stalowych 30 x 30 x 2 mm na regulatorach malowana farbami proszkowymi. Blat z ogranicznikiem przykręconym w tylnej części biurka o grubości 25 mm z płyty laminowanej popielatej wykończony taśmą PCV 2 mm.

Wyposażenie:

• **SZAFKA**   
-1 szuflada h120 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.) 360 x 105 x 470 mm,  
-1 szuflada h180 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.) 360 x 165 x 470 mm,  
-1 szuflada h240 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.) 360 x 225 x 470 mm.

Szafka do zabudowy stołu o wymiarach (szer. x wys. x gł.) 450 x 614 x 600 mm, wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8-2 mm. Zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbami proszkowymi.

Szuflady z pełnym wysuwem osadzone są na prowadnicach kulkowych o nośności 40 kg zamykane zamkiem centralnym.

Fronty w kolorze grafit RAL 7016 lub w kolorze zbliżonym (do uzgodnienia z Zamawiającym).  
Rama i korpus w kolorze żółtym RAL 1003 lub w kolorze zbliżonym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dopuszcza się możliwość wykonania biurka warsztatowego w jednym kolorze (do uzgodnienia z Zamawiającym)

**3. Szafa warsztatowa metalowa**

Ilość: **2 szt.** zdjęcie poglądowe

Szafa o konstrukcji spawanej z blachy stalowej, wyposażona w drzwi otwierające się do kąta 180°. Drzwi zamocowane na zawiasach zewnętrznych.

Wymiary:

Szerokość 1000 mm

Głębokość 450 mm

Wysokość 1950 mm

Ilość półek 4

Półki przestawne co 36 mm

Ilość drzwi 2

Kolor drzwi i konstrukcji: popielaty RAL 7035 lub w kolorze zbliżonym (do uzgodnienia z Zamawiającym).